Sw nor or xor sltiu bgtz

# Sw:

Sw到串口上的数据还是有点问题，在执行sw的时候，总线上的数据是被赋值了，但是我在terminal并没有收到任何数据。连着发两个sw也是这样。

# nor or xor:

OK

# Sltiu

OK

# Bgtz

OK

# Lb

读四字节对齐里面的任何1个byte得到的都是低8位；感觉mult没有把结果传出来

# Mult

只能读到lo寄存器的值，hi寄存器全为0。